Приложение 1

к Паспорту доступности объекта и услуг № 1

Дата обследования 25.09.2018 г

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский Музейно-выставочный комплекс (музей)**

*Наименование объекта и организации*

**г. Североморск ул. Сафонова д. 15**

*Адрес*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Структурно-функциональные зоны и элементы** | **Значимые барьеры** **для инвалидов и других МГН\***(физические, информационные, организационные) | **Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):** | **Состояние доступности соответствующей зоны** |
| **Неотложные мероприятия (1 этап)** | **Отложенные мероприятия (2 этап)** | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
|  | **Территория, прилегающая к зданию**- Вход (входы) на территорию- Путь (пути) движения на территории- Лестница (наружная)- Пандус (наружный)- Автостоянка и парковка |  |  |  | К – ДУ-имО-н – ДУ-имО-в – ДУ-имС-п – ДУ-имС-ч –ДУ-имГ-п –ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП | К – ДУ-имО-н – Ду-имО-в – ДУ-имС-п – ДУ-имС-ч –ДУ-имГ-п –ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП | К – ДУ-имО-н – Ду-имО-в – ДУ-имС-п – ДУ-имС-ч –ДУ-имГ-п –ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП |
|  | **Вход в здание**- Лестница (наружная)- Пандус (наружный)- Входная площадка (перед дверью)- Дверь (входная)- Тамбур | 2.1. Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию, тактильная информация об объекте (С-п)2.2. Порог на входе более 2,5 см (К, С-ч)2.3. Наличие неудобной, трудноуправляемой (круглой) ручки на двери (К, О-н, О-в) | 2.1. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией нижних и верхних конечностей и с нарушениями зрения сотрудниками объекта | 2.1. Установить информацию об объекте с дублированием рельефными знаками2.2. Нанести контрастную маркировку на порог 2.3. Заменить ручку на двери на скобообразную или рычажного типа | К – ДУ-ппО-н – ДУ-ппО-в – ДУ- ппС-п – ДУ-ппС-ч – ДУ-ппГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП | К – ДУ-ппО-н – ДУ-ппО-в – ДУ- ппС-п – ДУ-ппС-ч – ДУ-ппГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП | К – ДУ-ппО-н – ДУ-ппО-в – ДУ- имС-п – ДУ-имС-ч – ДУ-имГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП |
|  | **Пути движения внутри здания**- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)- Лестница (внутри здания)- Пандус (внутри здания)- Лифт пассажирский (или подъемник)- Дверь- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1. Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п)3.2. Наличие неудобной, трудноуправляемой (круглой) ручки на двери (К, О-н, О-в) | 3.1. Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения сотрудниками объекта | 3.1. Установить тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению3.2. Заменить ручку на двери на скобообразную или рычажного типа | К – ДУ-ппО-н – ДУ-ппО-в – ДУ- ппС-п – ДУ-ппС-ч – ДУ-ппГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП | К – ДУ-ппО-н – ДУ-ппО-в – ДУ- ппС-п – ДУ-ппС-ч – ДУ-ппГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП | К – ДУ-имО-н – ДУ-имО-в – ДУ- имС-п – ДУ-имС-ч – ДУ-имГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП |
|  | **Зоны целевого назначения здания**- Кабинетная форма обслуживания- Зальная форма обслуживания- Прилавочная форма обслуживания- Форма обслуживания с перемещением по маршруту- Кабина индивидуального обслуживания**Жилые помещения****Места приложения труда** | 4.1. Ступенька при входе в зал истории города (К, О-н, С-п, С-ч)4.2. Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 4.3. При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п) 4.4. Отсутствует индукционная система (Г-ч)  | 4.1. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией нижних конечностей и с нарушениями зрения сотрудниками объекта при получении ими услуг4.2. Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука4.3. Организовать работу сурдопереводчика при проведении мероприятий с участием инвалидов с нарушениями слуха | 4.1. Нанести контрастную маркировку на проступь ступени 4.2. Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 4.3. Приобрести и установить стационарную индукционную систему | К – ДУ-ппО-н – ДУ-ппО-в – ДУ- имС-п – ДУ-ппС-ч – ДУ-ппГ-п – ДУ-ппГ-ч – ДУ-ппУ – ДП | К – ДУ-ппО-н – ДУ-ппО-в – ДУ- имС-п – ДУ-ппС-ч – ДУ-имГ-п – ДУ-ппГ-ч – ДУ-ппУ – ДП | К – ДУ-ппО-н – ДУ-имО-в – ДУ- имС-п – ДУ-имС-ч – ДУ-имГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП |
|  | **Санитарно-гигиенические помещения**- Туалетная комната- Душевая/ ванная комната- Бытовая комната (гардеробная) | 5.1. Информация о помещении не размещена на дверном полотне (Все) 5.2. Малый размер помещения (К)5.3. Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К, О-н)5.4. Отсутствуют крючки для костылей и тростей (О-н, С-п) | 5.1. Организовать сопровождение инвалидов с патологией нижних конечностей и с нарушениями зрения в санитарно-гигиеническое помещение сотрудниками объекта | 5.1. Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 5.2. Установить откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства 5.3. Установить крючки для костылей и тростей  | К – ВНДО-н – ВНДО-в – ДУ-им С-п – ВНДС-ч – ВНДГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДУ-им | К – ВНДО-н – ДУ-ппО-в – ДУ-имС-п – ДУ-ппС-ч – ДУ-ппГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДУ-им | К – ВНДО-н – ДУ-имО-в – ДУ-имС-п – ДУ-имС-ч – ДУ-имГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП |
|  | **Система информации на объекте**- комплексность- единообразие и непрерывность- оповещение о чрезвычайных ситуациях**Сайт организации** | 6.1. Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п) 6.2. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) 6.3. На сайте учреждения нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все) 6.4. Сайт не адаптирован для слабовидящих (С-ч) | 6.1. Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других6.2. Организовать сопровождение инвалидов с особенностями восприятия и с нарушениями зрения сотрудниками объекта при получении ими услуг и при чрезвычайных ситуациях | 6.1. Адаптировать сайт для слабовидящих6.2. Организовать размещение комплексной системы информации с дублированием тактильными средствами на всех зонах объекта6.2. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов | К – ВНД О-н – ВНДО-в – ВНДС-п – ВНДС-ч – ВНДГ-п – ВНДГ-ч – ВНДУ – ВНД | К – ДП О-н – ДПО-в – ДПС-п – ДУ-ппС-ч – ДУ-ппГ-п – ДУ-ппГ-ч – ДУ-ппУ – ДП | К – ДП О-н – ДПО-в – ДПС-п – ДУ-имС-ч – ДУ-имГ-п – ДУ-имГ-ч – ДУ-имУ – ДП |
| **7.** | **Пути движения к объекту от остановки** | 7.1. Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)7.2. На пути следования встречаются перепады высоты и поребрики | 7.1. Организовать размещение тактильной предупредительной информации, обустройство съездов с тротуаров для инвалидов на коляске (обращение к администрации города) |  | К – ДУ-имО-н – ДУ-имО-в – ДП С-п – ВНДС-ч – ДУ-имГ-п – ДП Г-ч – ДПУ – ДП | К – ДУ-имО-н – ДУ-имО-в – ДП С-п – ДУ-имС-ч – ДУ-имГ-п – ДП Г-ч – ДПУ – ДП | К – ДУ-имО-н – ДУ-имО-в – ДП С-п – ДУ-имС-ч – ДУ-имГ-п – ДП Г-ч – ДПУ – ДП |

*\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** | **К** | **О-н** | **О-в** | **С-п** | **С-ч** | **Г-п** | **Г-ч** | **У** |
| - на момент обследования | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-им** |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-пп** | **ДУ-им** |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | **ДУ-пп** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДП** |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | **ДУ-пп** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДП** |