Приложение 1 
к Паспорту доступности объекта и услуг №___
дата обследования «20» ноября 2020г.


Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры семейного досуга п. Сафоново-1
(Наименование объекта)

184.620 область Мурманская, город Североморск, поселок городского типа Сафоново, ул. Панина, 68
(адрес)

	
№
п/п
	
Структурно-функциональные зоны и элементы
	Значимые барьеры для инвалидов и МГН*
(физические, информационные,
            организационные)
	Предложения по созданию 
условий доступности объекта и услуг 
(до реконструкции/капитального ремонта)
	
Состояние доступности

	
	
	
	Неотложные мероприятия (1 этап)
	Отложенные мероприятия (2 этап)
	На момент обследования
	После 1 этапа
	После 2 этапа

	1.
	Территория, прилегающая к зданию:
- вход (входы) на территорию;
- путь (пути) движения на территории; 
- автостоянка и парковка
	1.1. Пандус наружный отсутствует (не предусмотрен)
1.2. Отсутствует обозначение парковки (автостоянки), отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (все категории)
	1.1. Установить на выделенном парковочном месте для инвалидов  информацию о номере телефона сотрудников для оказания помощи при посадке/высадке в транспортное средство.
	1.1. Выделить и обозначить парковочное место (автостоянку) и парковочное место для инвалидов;

	
К- ДП
О-н - ДП
О-в - ДП
С-п  - ВНД
С-ч – ДП
Г-п  - ДП
Г-ч – ДП 
У – ДП
	
К- ДП
О-н - ДП
О-в - ДП
С-п  - ДУпп
С-ч – ДП
Г-п  - ДУпп
Г-ч – ДП 
У - ДП
	
К- ДП
О-н - ДП
О-в - ДП
С-п - ДУпп
С-ч – ДП
Г-п  - ДУпп
Г-ч – ДП 
У - ДП

	2.
	Вход в здание:
- лестница (наружная);
- входная площадка (перед дверью)
- дверь входная

	2.1. Отсутствие нормативных поручней на лестнице 
(О-н, С-п)
2.2. Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)
	2.1. Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения.
	2.1. Установить 
      нормативные 
      поручни на  
      лестнице.


	К- ВНД
О-н – ДУ-им
О-в – ДУ-им
С-п  - ВНД
С-ч – ДУ-им
Г-п  - ВНД
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им
	К- ВНД
О-н - ДУ-им
О-в -ДУ-им
С-п  - ВНД
С-ч - ДУ-им
Г-п  - ДУпп
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им
	К- ВНД
О-н - ДУ-им
О-в – ДУ-им
С-п  - ДУ-пп
С-ч – ДУ-им
Г-п  - ДУпп
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им

	3.
	Пути движения внутри здания
- коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон);
- лестница (внутри здания);
- дверь;
- пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	3.1. Наличие лестницы без 
       поручней (2 ступеньки) 
       (К, О-н, С-п, С-ч).
3.2. Отсутствуют тактильные 
       направляющие и  
       предупреждающие 
       указатели для инвалидов 
       по зрению (С-п).
3.3. Отсутствуют 
       нормативные поручни на 
       лестницах, ведущих на 2 
       этаж (О-н, С-п, С-ч).
3.4. Отсутствует информация 
       о направлении пути 
       движения к местам 
       целевого назначения и 
       туалетам (Все).
	3.1. Установить 
       информацию о 
       направлении пути 
       движения к зонам 
       целевого назначения и 
       туалету.
3.2. Организовать 
       сопровождение  
       инвалидов с 
       патологией верхних 
       конечностей и с 
       нарушениями зрения.
	3.1. Установить 
       нормативные 
       поручни на 
       лестнице с 
       открытой стороны 
       марша с 
       горизонтальным 
       завершением 
       длиннее марша 
       лестницы на 30см 
       с тактильным 
       обозначением 
       уровня этажа.


	К- ВНД
О-н – ДУ-им
О-в – ДУ-им
С-п  - ВНД
С-ч – ДУ-им
Г-п  - ВНД
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им
	К- ВНД
О-н - ДУ-им
О-в -ДУ-им
С-п  - ВНД
С-ч - ДУ-им
Г-п  - ДУпп
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им
	К- ВНД
О-н - ДУ-им
О-в – ДУ-им
С-п  - ДУ-пп
С-ч – ДУ-им
Г-п  - ДУ-пп
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им

	4.
	Зоны целевого назначения:
- кабинетная форма обслуживания;
- зальная форма обслуживания
	4.1. Отсутствует тактильная 
       информация для  
       инвалидов по зрению 
       (С-п).
4.2. При оказании услуг не 
       организован сурдоперевод 
       (Г-п).
4.3. Отсутствует 
       индукционная система 
       (Г-ч).
4.4. Информация о 
       помещениях размещена на 
       дверном полотне (Все).
	4.1. Организовать 
       сопровождение и 
       помощь инвалидам с 
       нарушениями зрения, а 
       также с патологией 
       верхних конечностей 
       при получении ими 
       услуг.
4.2. Организовать допуск 
       сурдопереводчика.
4.3. Организовать 
       размещение инвалидов   
       с нарушениями слуха  
       рядом с источником 
       звука.
4.4. Установить 
       информацию при входе   
       в помещение со 
       стороны дверной ручки 
       с дублированием 
       рельефными знаками.
	4.1 Установить 
      стационарную 
      индукционную 
      систему.
 
	К- ВНД
О-н – ДУ-им
О-в – ДУ-им
С-п  - ВНД
С-ч – ДУ-им
Г-п  - ВНД
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им
	К- ВНД
О-н - ДУ-им
О-в -ДУ-им
С-п  - ВНД
С-ч - ДУ-им
Г-п  - ДУпп
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им
	К- ВНД
О-н - ДП
О-в – ДП
С-п  - пп
С-ч – ДУ-им
Г-п  - ДУпп
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им

	5.
	Санитарно-гигиенические помещения:
- туалетная комната;

	5.1. Информация о помещении 
       размещена на дверном  
       полотне (Все)
5.2. Отсутствует кнопка 
       вызова персонала (Все).
5.3. Отсутствует откидной 
       поручень рядом с 
       унитазом со стороны 
       свободного пространства 
       (К, О-н, О-в)
5.4. Допуск в помещение 
       ограничен (Все)
5.5. Отсутствуют крючки для 
       костылей и тростей.
	5.1. Разместить 
       информацию о туалете 
       со стороны дверной 
       ручки с дублированием 
       рельефными знаками.
5.2. Установить кнопку 
        вызова персонала в  
        туалетной кабинке.
5.3. Установить 
       информацию рядом с 
       входом о контактном 
       номере сотрудника, 
       который может 
       открыть туалет.
	5.1. Установить   
       мнемосхему 
       санитарно-
       гигиенического 
       помещения.
5.2. Установить 
       откидной 
       поручень рядом с 
       унитазом со 
       стороны 
       свободного 
       пространства.
5.3. Установить 
       крючки для 
       костылей и        
       тростей.
	К- ВНД
О-н – ДУ-им
О-в – ДУ-им
С-п  - ВНД
С-ч – ДУ-им
Г-п  - ВНД
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им
	К- ВНД
О-н - ДУ-им
О-в -ДУ-им
С-п  - ВНД
С-ч - ДУ-им
Г-п  - ДУ-пп
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им
	К- ВНД
О-н - ДУ-им
О-в – ДУ-им
С-п  - пп
С-ч – ДУ-им
Г-п  - ДУ-пп
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им

	6.
	Система информации на объекте:
- комплексность;
- единообразие и непрерывность;
- оповещение о чрезвычайных ситуациях


Сайт организации
	6.1. Нарушение нормативных 
       требований к размещению 
       визуальной информации, 
       отсутствие информации 
       на ясном языке (Все).
6.2. Система оповещения о 
       чрезвычайных ситуациях  
       и эвакуации не учитывает 
     особенности восприятия 
     отдельных категорий 
     инвалидов (Г-п, Г-ч).
6.3. Отсутствие дублирования 
       информации тактильными 
       средствами (С-п).
	6.1. Организовать 
       размещение 
       комплексной системы 
       информации на всех 
       зонах объекта (см. п.1-
       5).
6.2. Разместить на сайте 
       сведения об 
       организации 
       доступности 
       учреждения и 
       оказываемых услуг для 
       инвалидов и других 
       МГН.
	6.1. Обеспечить 
       систему 
       оповещения о 
       чрезвычайных 
       ситуациях и 
       эвакуации с 
        учетом 
        особенностей 
       восприятия 
       отдельных 
       категорий 
       инвалидов.

	К- ВНД
О-н – ВНД
О-в – ВНД
С-п  - ВНД
С-ч – ВНД
Г-п  - ВНД
Г-ч – ВНД
У – ВНД
	К- ВНД
О-н – ДУ-пп
О-в -ДУ-пп
С-п  - ВНД
С-ч - ДУ-пп
Г-п – ВНД
Г-ч – ДУ-пп
У – ДУ-им
	К- ВНД
О-н - ДП
О-в – ДП
С-п  -ДУ-пп
С-ч – ДП
Г-п  - ДУ-пп
Г-ч – ДУ-им
У – ДУ-им

	7.
	Пути движения к объекту от остановки
	7.1. Отсутствует тактильная 
       информация для 
       инвалидов по зрению
       (С-п).
 
	7.1. Организовать 
       размещение 
       тактильной 
       предупредительной 
       информации 
       (обращение к 
       администрации 
       района).
	
	К- ДП
О-н - ДП
О-в - ДП
С-п  - ВНД
С-ч – ДУ-им
Г-п  - ДП
Г-ч – ДУ-им 
У – ДП
	К- ДП
О-н - ДП
О-в - ДП
С-п  - ДУпп
С-ч – ДП
Г-п  - ДУ-пп
Г-ч – ДП 
У - ДП
	К- ДП
О-н - ДП
О-в - ДП
С-п - ДУпп
С-ч – ДП
Г-п  - ДУ-пп
Г-ч – ДП 
У - ДП



*- заполняется с учетом приложения 5 к Методике

	Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН
	К
	О-н
	О-в
	С-п
	С-ч
	Г-п
	Г-ч
	У

	- на момент обследования 
	ВНД
	ДУ-им
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД

	- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)
	ВНД
	ДУ-им
	ДУ-им
	ВНД
	ДУ-им
	ДУ-пп
	ДУ-им
	ДП

	- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)
	ВНД
	ДУ-им
	ДУ-им
	ДУ-пп
	ДУ-пп
	ДУ-пп
	ДУ-им
	ДП

	- после капитального ремонта /реконструкции (3-го этапа)
	ВНД
	ДП
	ДУ-им
	ДЧ
	ДП
	ДУ-пп
	ДП
	ДП



